▲ Prostupy širší než 450 mm (např. pro komín, výlez na půdu,

schodišťovou podestu, instalační šachtu apod.) umístěné mezi nosníky se řeší tzv. stropní

výměnou. Z nízkých stropních vložek vznikne skrytý průvlak, který

se vyztuží a „vynese“ 1 nebo 2 zkrácené nosníky. Uprostřed nosníků

delších než 6,25 m se doporučuje z konstrukčních důvodů vytvořit

z nízkých stropních vložek ztužující železobetonové žebro s výztuží

2+2 Ø 10. V místech skrytých průvlaků se navrhují nízké stropní vložky

nebo několik stropních nosníků uložených vedle sebe. Pro roznesení

lokálního montážního zatížení (např. od stavebního kolečka) je nutné

položit na stropní konstrukci pojezdová prkna tl. min. 24 mm.